高通数据上传节点操作说明


1. **准备工作**

## 1.1 测试环境

与高通耦合测试环境相同。


* 1. **测试所需文件**

① 节点运行所需动态库，UploadData.dll为节点库，其余dll文件为节点运行需要依赖的库文件。



② MTMS系统及数据上传配置信息ini文件，路径："C:\Databases\UploadDataConfig.ini"，若路径不存在可直接创建。

文件中应包含MTMS系统账号IP、需上传的数据格式等信息，如下图所示：



UserName、Password、IPAddress均需准确配置，其中IPAddress=10.10.30.38:80(所有符号需使用英文标点)。

上传数据格式将在下文说明。

# 操作流程

## 2.1 配置上传数据信息

数据信息格式如下：

1\TestName = LTE\_MaxPower


1\1\DataSetCollectionNames = LTE\_MaxPower

1\1\DataName = Band

1\2\DataSetCollectionNames = Tx Power

1\2\DataName = AvgTxPwr


TestName、DataSetCollectionNames、DataName分别与数据log.html中测试项的一级测试名称、二级数据集名称、数据名称相对应，每个测试项都可上传2项数据，第一项为该数据测试条件，如频段、频率等，第二项为测试值，此顺序不可改变且两项数据名称都必须按照html中的数据名称填写，不可置空。例如，上述数据信息可与下图html中的信息匹配，数据名称后的()中内容为单位，无需填入。





若需增加上传数据类型，直接按照排序在下方添加即可，注意必须严格按照整数排序，若有间隔将导致无法获取后续的数据信息。

## 2.2 在xtt文件中添加UploadData节点


打开xtt文件，右击Tree Registry下的This PC，选择AddDotNetDLL，选择路径，加载UploadData.dll








加载成功后，dll中的节点将显示在界面中



将节点直接拖动至生成数据log的节点下方，例如下图中Stop QSEQ Session节点会生成234G网络测试的数据log，ParseFileName节点会生成GPS数据log，将UploadData节点分别拖动至其下方添加




添加节点完毕后，正常运行即可（需先正常配置ini文件）。

# 3 节点运行日志及运行失败后解决方法

## 3.1 查看运行日志

节点运行日志路径："C:\Qualcomm\UploadDataLog\2025\_06\_26(当日日期)\UploadDataLog.log"

可使用产品序列号查找当前产品运行日志




## 3.2 异常问题及解决方法

(1) 没有在xml文件中找到数据，该问题会在日志中记录“数据为空，停止上传”




检查日志中的文件名及UploadDataConfig.ini中的数据配置信息是否准确



若文件名错误，则查看是否将上传节点置于生成数据log的节点下方，两节点中间不可有其他生成xml文件的节点。

(2) MTMS系统账号信息错误，日志记录如下所示，检查UploadDataConfig.ini中的账号信息是否正确。



(3)序列号未录入系统，日志记录如下所示

